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	Kaltenbach-

Hochfügen
	Tignes
	Val d´Isère
	Val Thorens
	Zillertal-arena
	Saalbach-

Hinterglemm-

Leogang
	SHL neu
	SHL neu und SL-bereinigt
	Ischgl-

Samnaun
	La Plagne

	Liftanlagen

Absolut
	24
	46
	40
	27
	31
	48
	48
	38
	37
	51

	„schnelle Hauptanlagen“
	4
	4
	6
	7
	4
	13
	14
	14
	8
	7

	KSB
	5
	9
	9
	8
	9
	7
	9
	9
	19
	11

	SB
	4
	14
	11
	7
	13
	8
	7
	7
	4
	24

	SL
	11
	19
	14
	5
	3
	20
	18
	8
	6
	9

	Anteil Express-Anlagen
	37,5%
	28,3%
	37,5%
	55,5%
	41,9%
	41,6%
	47,9 %
	60,5 %
	73%
	35,3%

	KSB-Anteil
	55,5%
	39%
	45%
	53,3%
	40,9%
	46,6%
	56,25 %
	56,25 %
	82,6%
	31,4%

	Durchschnitt Personen pro Sessel (PPS) KSB
	5,2
	5,78
	4,67
	4,75
	5,56
	5,29
	5,44
	5,44
	5,47
	5,64

	Durchschnitt PPS SB
	3
	3,29
	3,64
	3,86
	2,92
	3,125
	3,29
	3,29
	4
	3,67

	Kapazität insgesamt in Mio. PHm (ohne SLte)
	15,41 
	23,76
	18,93
	20,19
	-
	23,69
	
	
	30,66
	31,07

	Durchschnittliches Alter der Anlagen
	7,9
	14,9
	-
	13,3
	-
	-
	
	
	8,2
	14,2


